Załącznik nr 6

**Nr ID Ośrodka :  
Arkusz oceny klinicznej mammogramu - metoda analogowa**

**Etykieta mammogramu**

|  |  |
| --- | --- |
| Legenda: \* 0 - 1 pkt; \*\* 0 - 2 pkt; \*\*\* 0 - 3 pkt | Punkty |
| Trwała etykieta identyfikacyjna \*\*\* |  |
| Przeźroczysta etykieta identyfikacyjna \*\*\* |  |
| Nieprzeźroczysta etykieta identyfikacyjna \* |  |
| Etykieta pasuje do wyznaczonego miejsca; dane nie są ucięte \*\* |  |
| **Dane na etykiecie** | |
| Imię i nazwisko \* |  |
| PESEL pacjentki \* |  |
| Nazwa placówki \* |  |
| Data badania \* |  |
| Oznaczenie strony (L / P) \* |  |
| Rodzaj projekcji \* |  |
| Identyfikator technika \* |  |
| Oznaczenie kasety \* |  |
| Numer seryjny aparatu mammograficznego \* |  |
| **Parametry ekspozycji** | |
| Wysokie napięcie (kV) \* |  |
| Obciążenie prądowe - czasowe (mAs) \* |  |
| Siła kompresji \* |  |
| Grubość piersi po kompresji \* |  |
| Kąt lampy dla projekcji skośnej \* |  |

**LEGENDA:**

Trwała etykieta identyfikacyjna:

3 pkt – przeźroczysta etykieta z kamery ID z przeniesionymi parametrami ekspozycji,

2 pkt – papierowa etykieta z drukarki, z naniesionymi parametrami ekspozycji,

1 pkt – papierowa etykieta napisana ręcznie lub etykieta ze znacznika elektrycznego,

0 pkt – brak etykiety.

Przezroczysta etykieta identyfikacyjna:

3 pkt - przeźroczysta etykieta z kamery ID z przeniesionymi parametrami ekspozycji,

2 pkt - przeźroczysta etykieta z kamery ID bez parametrówi ekspozycji,

1 pkt – etykieta ze znacznika elektrycznego,

0 pkt – brak etykiety.

Nieprzezroczysta etykieta identyfikacyjna:

1 pkt – jest,

0 pkt – brak.

Etykieta pasuje do wyznaczonego miejsca, dane nie są ucięte:

2 pkt – wszystkie dane czytelne,

1 pkt – dane trudne do odczytania np. ciemne lub bardzo jasne,

0 pkt – istotne dane niewidoczne na etykiecie.

Dane na etykiecie:

1 pkt – jest,

0 pkt – brak.

Parametry ekspozycji:

1 pkt – jest,

0 pkt – brak.

Osoba Oceniająca :